**参数及预算**

**耗材名称：**肛门镜

**预算单价：**4.00元/个

**技术参数：**

1、产品名称：肛门镜；

★2、结构组成：由镜管、镜芯和手柄组成。采用聚乙烯材料制成（提供说明书复印件予以证明）；

3、适用范围：用于肛门部位组织检查；

4、性能指标：

★4.1、肛门镜内外表面光滑、清洁，管壁上没有波纹、凝胶、气泡和杂质；

4.2、肛门镜外壁长度标记印刷完整、字迹清楚、线条清晰、均匀；

★4.3、各连接件色泽均匀，平滑、无毛刺；

★4.4、直型，肛门镜镜管长度:80mm，外径:20mm；

★4.5、肛门镜头端圆滑；

★4.6、肛门镜能承受15N的静态拉力持续15s不断裂。

5、产品符合YY/T0190-2008肛门镜技术标准

6、产品试验标准：GB/T15812.1-2005《非血管内导管 第1部分：一般性能试验方法》

7、储存温度：-10℃~+40℃